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Пресс гидравлический
Модель: Stalex HP-300 
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[bookmark: _Toc84317057]Описание
Гидравлический пресс (листогибочный станок) серии HP является идеальным оборудованием для автомобильной отрасли. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач, таких как монтаж, демонтаж, выравнивание, каландрирование, вытягивание, гибка, пробивка отверстий и т.д.
Благодаря регулировке положения рабочего стола вверх-вниз можно увеличивать рабочую высоту оборудования и обеспечить легкую эксплуатацию станка.
[bookmark: _Toc84317058]Технические характеристики
	Артикул
	382014

	Макс. нагрузка
	3000 кН

	Мощность двигателя 
	5,5 кВт

	Рабочее напряжение
	380В - 50Гц - 3 фазы

	Усилие в тоннах 
	300 тонн

	Номинальное давление
	31,5 мПа

	Производительность масляного насоса гидравлической станции
	Попеременная работа высокого и низкого давления, расход высокого давления=7 л/мин; высокое давление=31 МПа; Расход низкого давления=65 л/мин; низкое давление=4 МПа

	Диаметр поршня
	200 мм

	Ход поршня
	300 мм

	Скорость поршня
	Быстрый спуск=13 мм/с; рабочий=1,5 мм/с; возврат=16 мм/с

	Ход стола
	405 мм

	Размеры стола
	1180х600 мм 

	Габаритные размеры пресса
	3100х1000х2700 мм

	Габаритные размеры гидравлической станции
	700х600х1000 мм

	Масса нетто/брутто
	3900/4200 кг

		В стандартной комплектации есть дополнительные уплотнительные кольца, v-образный блок и прижимная головка. На модель HP-300 цепи для подъема рабочего стола являются стандартными.
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[bookmark: _Toc84317059]Конструкция:
Модель данной серии состоит из рамной конструкции, подвижного рабочего стола, гидравлической станции и гидравлического цилиндра и т.д. См. нижеприведенный рисунок.



[bookmark: _Toc84317060]Эксплуатация станка
1. После вскрытия упаковки необходимо установить гидравлический затвор на две гидравлические трубки, которые соединяют гидравлическую станцию и основной корпус (Рис. 1).
2. Подключите двигатель к электрической коробке (см. рис.2). Линия подключения выполнена по европейскому стандарту со штекером с пятью контактами и разъемом L1, L2, L3,N и E.
3. Установите выключатель питания в положение «ON» (ВКЛ.). Загорится белая индикаторная лампа. Нажмите на кнопку START (ЗАПУСК). Загорится зеленая индикаторная лампа. Проверьте, чтобы направление вращения двигателя соответствовало отметке. Если двигатель вращается в обратном направлении, отключите станок, поменяйте местами две клеммы из L1, L2, L3, чтобы двигатель вращался в правильном направлении.
4. Дайте двигателю свободно поработать 2-3 минуты, затем опустите или поднимите распределительный клапан. Через распределительный клапан гидравлическое масло пойдет в цилиндр и вызовет возвратно-поступательное движение поршневого штока. После того, как поршневой шток сделает 1-2 свободных хода, испытайте пробную заготовку с максимальным рабочим давлением.
ЗАПРЕЩЕНО ПРЕВЫШАТЬ СВОБОДНЫЙ ХОД ПОРШНЕВОГО ШТОКА И ВЫПОЛНЯТЬ ОПРОБОВАНИЕ НА МЕРТВОМ ХОДУ!
5. После опробования установите распределительный клапан в среднее положение.
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График зависимости мощности и показаний манометра
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Схема гидравлической системы
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7
инструкция по эксплуатации пресса гидравлического STALEX мод. HP-300
[bookmark: _Toc84317063]Схема гидравлического цилиндра (масляной ванны)
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9
инструкция по эксплуатации пресса гидравлического STALEX мод. HP-300
12
инструкция по эксплуатации пресса гидравлического STALEX мод. HP-300
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	Электромагнитный клапан
	A
	B
	Y1
	Y2
	Двигатель

	Программа
	
	
	
	
	

	Старт
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	Прижим
	+
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	Ослабление
	
	
	
	
	+
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	СТОП
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300 Тонн
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1. Перед началом эксплуатации необходимо проверить, чтобы направление вращения масляного насоса соответствовало отметке на ярлыке.
ПРИМЕЧАНИЕ: ВРАЩЕНИЕ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
2. Для масляного насоса используется гидравлическое масло № 32 или 46.
3. Уровень масла должен доходить до ограничивающей отметки.
4. При замене масла заливайте только чистое масло и почистите топливный бак (период между заменами масла – 6 месяцев).
5. Рабочая температура составляет 10-50°C.
6. Перед запуском насоса установите ручку распределительного клапана в центральное положение.
7. Если во время эксплуатации температура оборудования станет слишком высокой, отключите оборудования и дайте ему остыть.
8. Перед отправкой с завода станок регулируется на должное давление. Если давление требуется изменить, то необходимо выдерживать номинальные значения.
9. Не допускается выполнять работу по прессованию вхолостую, даже если поршневой шток находится в верхней мертвой точке.
[bookmark: _Toc84317069]Техническое обслуживание
1. Первая замена гидравлического масла выполняется после шести месяцев эксплуатации, затем замена выполняется ежегодно.
2. После замены масла прогоните поршневой шток вверх-вниз несколько раз, чтобы вытеснить воздух из цилиндра.
3. Регулярно проверяйте состояние деталей станка.
[bookmark: _Toc84317070]УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ HP-300
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	СПЕЦИФИКАЦИЯ
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	1
	Основной корпус
	
	Один
	

	2
	Гидравлическая станция
	
	Одна
	

	3
	Масляная трубка
	2 метра
	Одна
	

	4
	Гидравлический затвор
	
	Один
	

	5
	Руководство по эксплуатации
	
	Одно
	

	6
	Упаковочный лист
	
	Один
	

	7
	Сертификат соответствия
	
	Один
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