TURBOSKY
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Промышленный пылесос с металлической головкой
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1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


ОПАСНОСТЬ!
Несоблюдение требований безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезным травмам.


1.1 Общие требования безопасности

· Перед началом работы внимательно изучите данную инструкцию
· Используйте пылесос только по назначению
· Не допускайте к работе с пылесосом детей и неподготовленный персонал
· Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары TURBOSKY
· Регулярно проводите техническое обслуживание согласно графику


1.2 Электробезопасность

· Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на табличке пылесоса
· Не используйте поврежденный сетевой кабель
· Отключайте пылесос от сети при проведении обслуживания
· Не допускайте попадания воды на электрические части
· Используйте заземленные розетки


1.3 Эксплуатационная безопасность

· Не всасывайте горячие материалы (температура выше 40°C)
· Запрещено всасывать воспламеняющиеся жидкости
· Не работайте без установленных фильтров
· Регулярно очищайте пылесборник
· Не превышайте максимальную продолжительность работы

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Назначение
Промышленный пылесос TURBOSKY предназначен для сбора сухой пыли и мелкого мусора в промышленных условиях, мастерских, складских помещениях и строительных площадках.

2.2 Конструктивные особенности

· Металлическая головка повышенной прочности
· Однобаковая система сбора пыли
· Мощный электродвигатель
· Многоступенчатая система фильтрации
· Система защиты от перегрузки
· Удобная система опорожнения бака


2.3 Основные узлы и детали

· Корпус с металлической головкой
· Электродвигатель
· Пылесборный бак
· Система фильтрации
· Всасывающий шланг
· Набор насадок и трубок
· Сетевой кабель с вилкой


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр
	Значение

	Номинальное напряжение
	220-240 В, 50/60 Гц

	Потребляемая мощность
	2400 Вт

	Максимальная сила всасывания
	280 мбар

	Производительность
	4500 л/мин

	Объем пылесборника
	30 л

	Длина сетевого кабеля
	5 м

	Уровень шума
	не более 75 дБ

	Масса
	12 кг

	Габариты (В×Ш×Г)
	580×370×370 мм

	Класс защиты
	IP54



4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Наименование
	Количество

	Основной блок пылесоса
	1 шт.

	Всасывающий шланг
	1 шт.

	Телескопическая трубка
	2 шт.

	Насадка для пола
	1 шт.

	Щелевая насадка
	1 шт.

	Круглая щетка
	1 шт.

	Сменный фильтр
	2 шт.

	Инструкция по эксплуатации
	1 шт.

	Гарантийный талон
	1 шт.



5. УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Распаковка и осмотр
1. Аккуратно извлеките пылесос из упаковки
2. Проверьте комплектность поставки
3. Осмотрите изделие на предмет повреждений
4. Убедитесь в целостности сетевого кабеля


5.2 Сборка
1. Установите фильтры в соответствующие отсеки
2. Подсоедините всасывающий шланг к входному отверстию
3. Соедините телескопические трубки между собой
4. Установите выбранную насадку на конец трубки
5. Проверьте надежность всех соединений


5.3 Проверка перед первым включением

· Убедитесь в правильности установки всех фильтров
· Проверьте герметичность соединений
· Убедитесь в том, что пылесборник пуст и правильно установлен
· Проверьте соответствие напряжения сети


6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6.1 Порядок включения
1. Подключите пылесос к сети
2. Убедитесь, что выключатель находится в положении "ВЫКЛ"
3. Переведите выключатель в положение "ВКЛ"
4. Дождитесь выхода двигателя на рабочий режим

6.2 Рабочий процесс

· Перемещайте насадку равномерно по обрабатываемой поверхности
· Не допускайте засасывания крупных предметов
· Регулярно контролируйте заполнение пылесборника
· При снижении силы всасывания проверьте состояние фильтров


6.3 Порядок выключения
1. Переведите выключатель в положение "ВЫКЛ"
2. Дождитесь полной остановки двигателя
3. Отключите пылесос от сети
4. При необходимости очистите пылесборник


6.4 Особенности эксплуатации

Внимание! Максимальное время непрерывной работы - 4 часа. После этого необходим перерыв не менее 30 минут для охлаждения двигателя.


7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Ежедневное обслуживание

· Очистка пылесборника по мере заполнения
· Проверка состояния шланга и насадок
· Внешний осмотр корпуса
· Проверка сетевого кабеля


7.2 Еженедельное обслуживание

· Очистка или замена основного фильтра
· Проверка герметичности соединений
· Очистка корпуса от пыли


7.3 Ежемесячное обслуживание

· Замена фильтра тонкой очистки
· Проверка состояния всех уплотнений
· Смазка подвижных соединений
· Проверка работы выключателя


7.4 Очистка фильтров
1. Отключите пылесос от сети
2. Извлеките фильтр из корпуса
3. Промойте фильтр теплой водой
4. Тщательно просушите перед установкой
5. Установите фильтр на место

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

	Неисправность
	Возможная причина
	Способ устранения

	
Двигатель не запускается
	
Отсутствует напряжение в сети
	Проверить кабель, провода, вилку, предохранитель и розетку

	
Двигатель не запускается
	Неправильное положение выключателя
	
Включить выключатель двигателя

	Двигатель вращается в обратную сторону
	
Неправильное подключение фаз
	
Поменять местами любые два провода в вилке

	

Сгорание обмотки двигателя
	
Превышение номинальной нагрузки, отсутствие фазы, засорение системы
	Проверить питание и напряжение, проверить кабель, провода, вилку, розетку, отремонтировать двигатель, устранить засоры

	
Снижение силы всасывания
	Засорение фильтров, насадок, шланга или их повреждение
	Очистить пылесборник, удалить засоры из пылесоса и шланга, очистить или заменить фильтр

	

Выброс пыли при работе
	
Неправильная установка или повреждение фильтра
	Проверить правильность установки пылесборника, проверить фильтр на повреждения, проверить уплотнительные элементы



8.1 Дополнительные рекомендации

· При появлении необычных звуков немедленно остановите пылесос
· Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать электрическую часть
· Обращайтесь в авторизованный сервисный центр
· Используйте только оригинальные запасные части


9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

9.1 Подготовка к хранению
1. Полностью очистите пылесборник
2. Промойте и высушите все съемные части
3. Смотайте сетевой кабель
4. Упакуйте насадки в отдельный пакет


9.2 Условия хранения

· Температура: от -10°C до +40°C
· Относительная влажность: не более 80%
· Помещение должно быть сухим и проветриваемым
· Избегайте прямых солнечных лучей
· Защищайте от механических повреждений


9.3 Транспортировка

· Используйте оригинальную упаковку
· Закрепите все подвижные части
· Избегайте ударов и вибраций
· Соблюдайте температурный режим

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

	Модель изделия:
	Промышленный пылесос TURBOSKY

	Серийный номер:
	
	
	

	
	








	Дата производства:
	

	Дата продажи:
	

	Наименование продавца:
	

	Подпись продавца:
	



Гарантийные условия:

Гарантийный срок: 24 месяца с даты продажи
Гарантия распространяется на: производственные дефекты материалов и сборки
Гарантия не распространяется на:
Повреждения вследствие неправильной эксплуатации Механические повреждения
Повреждения от попадания жидкости
Естественный износ расходных материалов Самостоятельный ремонт или модификация

Условия гарантийного обслуживания:

Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении данного талона Ремонт производится только в авторизованных сервисных центрах
Замена изделия производится в случае невозможности ремонта Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте

Сохраните данный талон до окончания гарантийного срока!
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