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[bookmark: _Toc168603345]I. Структура и функции
Данный станок оснащен нижним приводом. Малое цепное колесо, установленное на двигателе контроля скорости, непосредственно управляет большим цепным колесом, приводя в движение несоосный шпиндель.

Основные части, такие как полки станка, верхний нож, рабочий стол и т.д. представляют собой стальную сварочную конструкцию. Структура станка отличается высокой интенсивностью, прекрасной формой и безопасностью, так как полностью защищен и оснащен защитой от отключения питания.

Станок подходит для обработки листового металла, электрических агрегатов, производства автомобилей и резки тонких пластин. В защитном кожухе используется зубчатая и реечная структура. Задний упор считывается с помощью цифрового датчика (DRO). Таким образом, заднюю шкалу можно быстро отрегулировать, что обеспечивает точную ширину резки.

[bookmark: _Toc168603346]II. Основные технические характеристики
	
	Параметр 
	Q11-3x1250
	Q11-3x2050
	Q11-4x1250
	Q11-2x2050
	Примечание

	1
	Макс. толщина (мм)
	3
	3
	4
	2
	предел прочности ≦450 Н/м м2

	2
	Макс. ширина (мм)
	1250
	2050
	1250
	2050
	

	3
	Угол (градус)
	2
	2
	2,4
	2
	

	4
	Ход поршня (Т/мин)
	28
	28
	28
	28
	

	5
	Высота рабочего стола (мм)
	825
	825
	825
	825
	

	6
	Задний упор (мм)
	630
	630
	630
	630
	

	7
	Регулятор скорости
	Двигатель
(к.Вт)
	3
	4
	4
	3
	

	8
	Размер упаковки (см)
	184X103X131
	266X116X147
	187x115x145
	266x116x147
	

	9
	Вес нетто (кг)
	850
	1520
	1185
	1360
	

	10
	Вес брутто (кг)
	945
	1740
	1300
	1580
	



[bookmark: _Toc168603347]	III. Транспортировка и установка
1) Транспортировка: Соблюдайте баланс при транспортировке станка! Для транспортировки станка необходимо использовать вилочный погрузчик, как показано на рис. 1.
2) Установка: Положите каждый коврик на четыре отверстия в основании. Затем отрегулируйте рабочий стол на 0,3/1000 мм от вертикального и горизонтального положения.
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Рис. 1
[image: ]
Рис. 2

[bookmark: _Toc168603348]IV. Подготовка и испытание
1. После сборки необходимо очистить станок.
2. Не допускайте ослабления в местах соединения гайки и винта. Убедитесь в отсутствии препятствий для перемещения деталей.
3. Каждый электрический блок должен быть закреплен. Затем подайте питание и произведите заземление электрического провода, затем убедитесь, что направление вращения правильное. Так как этот станок полностью защищен, вы должны разобрать передний щит и убедиться, что направление вращения соответствует рис. 5, предварительно изучив направление вращения двигателя.
4. Проверьте, может ли масло свободно проходить через масляный канал в соответствии с инструкцией по смазке. И добавьте смазку в каждую часть.
5. Проверьте, совпадает ли толщина кромки верхнего и нижнего ножа с толщиной среза.
6. Испытайте станок в соответствии с руководством по эксплуатации.

[bookmark: _Toc168603349]V. Регулировка зазора между режущими кромками
Соотношение между толщиной пластины и режущей кромкой (рис. 3)
(При изготовлении станка режущая кромка настраивается на 3 мм)
[image: ]Толщина (мм)
Режущая кромка (мм)

Рис. 3

Средства регулирования: (Рис. 4)
Слегка ослабьте винт 1 и гайку 3. Затяните гайку 4 при условии, что болт 5 зафиксирован, при этом толщина режущей кромки увеличится. Слегка ослабьте винт 1 и гайку 4, затяните гайку 3 при условии, что болт 2 зафиксирован, при этом толщина режущей кромки уменьшится. Проверьте толщину режущей кромки с помощью щупа, затяните все гайки и винты и убедитесь, что она совпадает с толщиной пластины.
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Рис. 4

[bookmark: _Toc168603350]VI. Смазка (рис. 5)
	Поз.
	Место смазки 
	Количество
	Периодичность смазки
	Смазочное масло

	1
	Медная втулка
	2
	Раз в смену
	Машинное масло

	2
	Вал рамы верхнего ножа
	2
	Раз в смену
	Машинное масло

	3
	Винтовая планка защитного кожуха
	4
	Раз в смену
	Машинное масло



Рис. 5
[image: ]Направление вращения двигателя
Передняя панель


Станок необходимо регулярно точечно смазывать вручную, при смазке точек 1 и 2 на рисунке 5 необходимо снять защитные ограждения с двух сторон. Обратите внимание на детали № 52 и № 57 на сборочном чертеже.

[bookmark: _Toc168603351]VII. Эксплуатация и регулировка защитного кожуха (Рис. 6)
Система защиты используется в основном для контроля длины резки, она должна быть в положении «0» перед регулировкой, то есть число, показанное на считывающем устройстве, должно быть «0» при повороте защиты для установки нижнего ножа. Если число не равно «0», его следует отрегулировать следующим образом: Ослабьте болт, находящийся в точке (3) неподвижного считывающего устройства, затем поверните вращающуюся втулку в положение «0» и затяните болт.

Регулировка защитного интервала: ослабьте часть (1), чтобы затянуть ручку, затем покачайте ручку (2), показанное значение на считывающем устройстве - это защитный интервал, а также ширина резки. Отрегулируйте часть (1), чтобы затянуть ручку.
[image: ]Защитный интервал
Рабочий стол

Рис. 6

[bookmark: _Toc168603352]VIII. Техническое обслуживание
1. К эксплуатации станка допускается квалифицированный персонал. Перед началом работы оператор должен внимательно изучить данное руководство.
2. Следите за чистотой рабочей зоны. Нанесите антикоррозийное масло на неокрашенную часть и подвижную часть станка.
3. Следите за остротой ножей. При обнаружении повреждений, износа или задиров, повторно заточите нож или замените его. Избегайте резки сломанного материала, который слишком толстый, или материала с жестким шламом, остатками, линией сварки, поврежденным краем и т.д.
4. Используйте чистое и антикоррозийное смазочное масло.
5. Эксплуатируйте станок в точном соответствии с руководством по эксплуатации. Во избежание повреждения деталей станка или ножа не перегружайте его мощность.
6. При возникновении каких-либо аномальных обстоятельств оператор должен немедленно прекратить работу. Затем отключить питание, и квалифицированный специалист должен проверить и устранить причину. 
7. По окончании работы, выключите питание и очистите станок. 
8. Периодически проверяйте электрическую систему. После осмотра и ремонта редукторного двигателя тщательно проверьте направление и скорость вращения.
[bookmark: _Toc168603353]IX. Чертеж деталей и перечень деталей
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Список деталей: Q11-3X1250
	Поз.
	Описание 
	Спецификация №
	Кол-во
	Примечание

	1
	Гайка
	М8Х45
	4
	

	2
	Шайба 
	8
	4
	

	3
	Задняя предохранительная металлическая сетка
	1021
	1
	

	4
	Закрытая пластиковая пробка
	1008
	4
	

	5
	Верхняя предохранительная металлическая сетка
	1022
	1
	

	6
	Кольцо стопорное наружное для вала
	10
	2
	

	7
	Гайка колонны
	М8Х70
	4
	

	8
	Шайба
	8
	4
	

	9
	Профиль-защита I
	1010
	1
	

	10
	Гайка
	М10
	4
	

	11
	Крышка
	1024
	2
	

	12
	Болт 
	М8Х55
	1
	

	13
	Кронштейн 
	1009
	1
	

	14
	Гайка
	М8
	2
	

	15
	Квадратная гайка
	1018
	4
	

	16
	Регулируемые полки
	1019
	2
	

	17
	Гайка
	М8
	2
	

	18
	Болт
	М8Х40
	2
	

	19
	Гайка колонны
	М6Х12
	2
	

	20
	Резиновый коврик
	1012
	2
	

	21
	Кольцо стопорное наружное для вала
	8
	2
	

	22
	Вал
	1011
	1
	

	23
	Пневмопружина 
	
	1
	

	24
	Гайка колонны
	М8Х12
	4
	

	25
	Гиря
	230V-4009
	1
	

	26
	Кольцевой выключатель
	
	1
	

	27
	Кронштейн
	1009.1
	1
	

	28
	Гайка
	М8
	4
	

	29
	Профиль-защита II
	1020
	1
	

	30
	Шайба
	6
	8
	

	31
	Гайка полуколонны
	М6Х12
	8
	

	32
	Верхний кожух
	1001
	1
	

	33
	Гайка полуколонны
	М5Х10
	14
	

	34
	Шайба
	5
	14
	

	35
	Освещение 
	
	1
	

	36
	Полки верхнего ножа
	2001
	1
	

	37
	Тормозная накладка
	2002
	8
	

	38
	Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем
	М5Х8
	16
	

	39
	Задняя планка
	1003
	2
	

	40
	Установочные винты с внутренним шестигранником и коническим острием
	М5Х12
	2
	

	41
	Передняя скользящая планка
	1002
	2
	

	42
	Защитное ограждение
	2004
	1
	

	43
	Защитное ограждение
	2005
	1
	

	44
	Держатель для пружин
	2003
	2
	

	45
	Нож 
	1016
	2
	легко повреждаемые детали

	46
	Гайка колонны
	М6Х12
	28
	

	47
	Рабочий стол
	1005
	1
	

	48
	Шайба
	10
	8
	

	49
	Болт
	М10Х35
	4
	

	50
	Болт
	М10
	8
	

	51
	Болт
	М10Х50
	12
	

	52
	Защитное ограждение
	1017
	1
	

	53
	Щетка
	1013
	2
	

	54
	Направляющая плита
	1014
	1
	

	55
	Шайба
	6
	6
	

	56
	Гайка полуколонны
	М6Х12
	6
	

	57
	Защитное ограждение
	1023
	1
	

	58
	Подкладка
	12
	4
	

	59
	Гайка колонны
	М12Х50
	4
	

	60
	Гайка колонны
	М10Х60
	4
	

	61
	Пружинная шайба
	10
	4
	

	62
	Шайба
	10
	4
	

	63
	Гайка
	М12
	4
	

	64
	Гайка
	М12Х80
	4
	

	65
	Гайка колонны
	М10Х25
	4
	

	66
	Настольная плита
	1015
	2
	

	67
	Гайка
	М10
	4
	

	68
	Установочные винты с плоским наконечником
	М10Х30
	2
	

	68-1
	Болт
	М10Х50
	2
	

	69
	Установочные винты с плоским наконечником
	М8Х10
	2
	

	70
	Подшипник
	UCP210
	1
	

	71
	Болт
	М16Х50
	2
	

	72
	Шайба
	16
	12
	

	73
	Гайка
	М16
	6
	

	74
	Полки для станков
	1007
	1
	

	75
	Блок управления вибрацией
	
	4
	

	76
	Электрическая коробка
	
	1
	

	77
	Ножной переключатель
	
	1
	

	78
	Гайка
	М6Х16
	8
	

	79
	Уплотняющая втулка
	2007
	2
	

	80
	Выравнивающий роликовый подшипник
	22308
	2
	

	81
	Опора подшипника
	2010
	2
	

	82
	Гайка полуколонны
	М8Х12
	4
	

	83
	Шайба
	8
	4
	

	84
	Масленка 
	М8Х1
	4
	

	85
	Зажимная рукоятка
	2006
	2
	

	86
	Колесо для цепной передачи
	2011
	1
	

	87
	Установочные винты с плоским наконечником
	М8Х20
	1
	

	88
	Шпонка
	12Х100
	1
	

	89
	Кольцевой выключатель
	
	1
	

	90
	Опорные крепления
	
	1
	

	91
	Шпиндель
	2016
	1
	

	92
	Шпонка
	12Х60
	1
	

	93
	Двигатель
	
	1
	

	94
	Болт
	М16Х55
	4
	

	95
	Колесо для цепной передачи
	2012
	1
	

	96
	Установочные винты с плоским наконечником
	М6Х8
	1
	

	97
	Цепь
	12А (48 звеньев)
	1
	

	98
	Эксцентрическое колесо
	2008
	2
	

	99
	Подшипник
	2009
	2
	легко повреждаемые детали

	100
	Переднее защитное ограждение
	1006
	1
	

	101
	Шайба
	6
	7
	

	102
	Гайка полуколонны
	М6Х12
	7
	

	103
	Низкая гайка
	М12
	2
	

	104
	Фланцевая гайка
	М4Х6
	2
	

	105
	Гайка колонны
	М10Х40
	2
	

	106
	Пружинная шайба
	10
	2
	

	107
	Шайба 
	10
	2
	

	108
	Держатель 
	3003
	2
	

	109
	Дисковая пружина
	25Х12,5Х1,5

	56
	легко повреждаемые детали

	110
	Хомут 
	3002
	2
	

	111
	Гайка колонны
	М6Х30
	2
	

	112
	Прижимная пластина
	3004
	1
	

	113
	Левая направляющая колодка
	3006
	1
	

	114
	Гайка колонны
	М8Х35
	4
	

	115
	Резиновая прокладка
	
	1
	

	116
	Блок
	3007
	1
	

	117
	Правая направляющая колодка
	3005
	1
	

	118
	Шайба
	6
	4
	

	119
	Гайка колонны
	М6Х12
	4
	

	120
	Гайка колонны
	М8Х20
	4
	

	121
	Втулка сальника стойки
	4003
	6
	

	122
	Стоечный брус
	4004
	2
	

	123
	Рукоятка набора регулируемых торцевых головок
	М10Х50
	2
	

	124
	Направляющий ползун
	4008
	2
	

	125
	Фильерный блок
	4007
	4
	

	126
	Гайка колонны
	М8Х40
	2
	

	126.1
	Шайба
	4001
	2
	

	127
	Крепежный блок
	4009
	2
	

	128
	Распорная втулка
	М20Х1,5
	2
	

	129
	Низкая гайка
	4010
	2
	

	130
	Неподвижный вал
	М8Х20
	2
	

	131
	Болт
	4005
	1
	

	132
	Нажимная крышка
	5Х20
	2
	

	133
	Шпонка
	4006
	1
	

	134
	Соединительный вал
	4011
	2
	

	135
	Демпфирующее кольцо
	М5Х6
	2
	

	136
	Установочные винты с плоским наконечником
	4012
	2
	

	137
	Шестеренка
	61805
	4
	

	138
	Подшипник
	37
	4
	

	139
	Стопорное кольцо для отверстия
	
	1
	

	140
	Счетчик
	М5Х8
	1
	

	141
	Установочные винты с плоским наконечником
	М6Х8
	1
	

	142
	Установочные винты с плоским наконечником
	4002
	1
	

	143
	Фильерный блок
	Ф150ХФ16
	1
	

	144
	Маховик 
	25Х12,5Х1,5
	56
	

	
	
	
	
	





Список деталей: Q11-3X2050
	Поз.
	Описание 
	Спецификация №
	Кол-во
	Примечание

	1
	Гайка
	М8Х45
	4
	

	2
	Шайба 
	8
	4
	

	3
	Задняя предохранительная металлическая сетка
	JBS2050Х3-1015
	1
	

	4
	Закрытая пластиковая пробка
	JBS1250-1008
	4
	

	5
	Верхняя предохранительная металлическая сетка
	JBS2050Х3-1016
	1
	

	6
	Кольцо стопорное наружное для вала
	10
	2
	

	7
	Гайка колонны
	М8Х70
	4
	

	8
	Шайба
	8
	4
	

	9
	Профиль-защита I
	JBS2050Х3-1009
	1
	

	10
	Гайка
	М10
	4
	

	11
	Крышка
	JBS 1250-1024
	2
	

	12
	Болт 
	М8Х55
	1
	

	13
	Кронштейн 
	JBS1250-1009
	1
	

	14
	Гайка
	М8
	2
	

	15
	Квадратная гайка
	JBS1250-1018
	4
	

	16
	Регулируемые полки
	JBS1250-1019
	2
	

	17
	Гайка
	М8
	2
	

	18
	Болт
	М8Х40
	2
	

	19
	Гайка колонны
	М6Х12
	2
	

	20
	Резиновый коврик
	JBS1250-1012
	2
	

	21
	Кольцо стопорное наружное для вала
	8
	2
	

	22
	Вал
	JBS1250-1011
	1
	

	23
	Пневмопружина 
	1000N
	1
	

	24
	Гайка колонны
	М8Х12
	4
	

	25
	Гиря
	BS230V-4009
	1
	

	26
	Кольцевой выключатель
	
	1
	

	27
	Кронштейн
	JBS1250-1009.1
	1
	

	28
	Гайка
	М8
	4
	

	29
	Профиль-защита II
	JBS2050X3-1014
	1
	

	30
	Шайба
	6
	8
	

	31
	Гайка полуколонны
	М6Х12
	8
	

	32
	Верхний кожух
	JBS2050X3-1001
	1
	

	33
	Гайка полуколонны
	М5Х10
	18
	

	34
	Шайба
	5
	18
	

	35
	Освещение 
	
	1
	

	36
	Полки верхнего ножа
	JBS2050X3-2001
	1
	

	37
	Тормозная накладка
	JBS1250-2002
	8
	

	38
	Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем
	М5Х8
	16
	

	39
	Задняя планка
	JBS2050X3-1003
	2
	

	40
	Установочные винты с внутренним шестигранником и коническим острием
	М5Х12
	2
	

	41
	Передняя скользящая планка
	JBS2050X3-1002
	2
	

	42
	Защитное ограждение
	JBS2050X3-2003
	1
	

	43
	Защитное ограждение
	JBS2050X3-2004
	1
	

	44
	Держатель для пружин
	JBS2050X3-2002
	2
	

	45
	Нож 
	JBS2050X3-1012
	2
	легко повреждаемые детали

	46
	Гайка колонны
	М6Х12
	28
	

	47
	Рабочий стол
	JBS2050X3-1005
	1
	

	47.1
	Блок ограничения тока
	JBS2050X3-1004
	1
	

	47.2
	Гайка колонны
	M6X20
	2
	

	48
	Шайба
	10
	8
	

	49
	Болт
	М10Х35
	4
	

	50
	Болт
	М10
	8
	

	51
	Болт
	М10Х50
	12
	

	52
	Защитное ограждение
	JBS2050X3-1013
	1
	

	53
	Щетка
	JBS1250-1013
	2
	

	54
	Направляющая плита
	JBS2050X3-1010
	1
	

	55
	Шайба
	6
	6
	

	56
	Гайка полуколонны
	М6Х12
	6
	

	57
	Защитное ограждение
	JBS2050X3-1017
	1
	

	58
	Подкладка
	JBS2050X3-1011
	4
	

	59
	Гайка колонны
	М16Х65
	4
	

	60
	Гайка колонны
	М12Х65
	4
	

	61
	Пружинная шайба
	12
	4
	

	62
	Шайба
	12
	4
	

	63
	Гайка
	М16X1.5
	4
	

	64
	Гайка
	М16X1.5X100
	4
	

	65
	Гайка колонны
	М10Х25
	6
	

	66
	Настольная плита
	JBS1250-1015
	3
	

	67
	Гайка
	М10
	4
	

	68
	Установочные винты с плоским наконечником
	М10Х30
	2
	

	68-1
	Болт
	М10Х50
	2
	

	69
	Установочные винты с плоским наконечником
	М8Х10
	2
	

	70
	Подшипник
	UCP212
	1
	

	71
	Болт
	М16Х55
	2
	

	72
	Шайба
	16
	12
	

	73
	Гайка
	М16
	6
	

	74
	Полки для станков
	JBS2050X3-1008
	1
	

	75
	Блок управления вибрацией
	
	4
	

	76
	Электрическая коробка
	
	1
	

	77
	Ножной переключатель
	
	1
	

	78
	Гайка
	М6Х16
	8
	

	79
	Уплотняющая втулка
	JBS2050X3-2006
	2
	

	80
	Выравнивающий роликовый подшипник
	22310
	2
	

	81
	Опора подшипника
	JBS2050X3-2009
	2
	

	82
	Гайка полуколонны
	М8Х12
	4
	

	83
	Шайба
	8
	4
	

	84
	Масленка 
	М8Х1
	4
	

	85
	Зажимная рукоятка
	JBS2050X3-2005
	2
	

	86
	Колесо для цепной передачи
	JBS2050X3-2010
	1
	

	87
	Установочные винты с плоским наконечником
	М8Х20
	1
	

	88
	Шпонка
	14Х120
	1
	

	89
	Кольцевой выключатель
	
	1
	

	90
	Опорные крепления
	
	1
	

	91
	Шпиндель
	JBS2050X3-2013
	1
	

	92
	Шпонка
	14Х60
	1
	

	93
	Двигатель
	
	1
	

	94
	Болт
	М16Х65
	4
	

	95
	Колесо для цепной передачи
	JBS2050X3-2011
	1
	

	96
	Установочные винты с плоским наконечником
	М8Х8
	1
	

	97
	Цепь
	16А (48 звеньев)
	1
	

	98
	Эксцентрическое колесо
	JBS2050X3-2007
	2
	

	99
	Подшипник
	JBS2050X3-2008
	2
	легко повреждаемые детали

	100
	Переднее защитное ограждение
	JBS2050X3-2006
	1
	

	101
	Шайба
	6
	9
	

	102
	Гайка полуколонны
	М6Х12
	9
	

	103
	Низкая гайка
	М16
	2
	

	104
	Фланцевая гайка
	М16
	2
	

	105
	Гайка колонны
	М12Х55
	2
	

	106
	Пружинная шайба
	12
	2
	

	107
	Шайба 
	12
	2
	

	108
	Держатель 
	JBS2050X3-3002
	2
	

	109
	Дисковая пружина
	36Х17Х2

	44
	легко повреждаемые детали

	110
	Хомут 
	JBS2050X3-3001
	2
	

	111
	Гайка колонны
	М8Х30
	2
	

	112
	Прижимная пластина
	JBS2050X3-3003
	1
	

	113
	Левая направляющая колодка
	JBS2050X3-3005
	1
	

	114
	Гайка колонны
	М10Х40
	4
	

	115
	Резиновая прокладка
	
	2
	

	116
	Блок
	JBS2050X3-3006
	1
	

	117
	Правая направляющая колодка
	JBS2050X3-3004
	1
	

	118
	Шайба
	6
	4
	

	119
	Гайка колонны
	М6Х12
	4
	

	120
	Гайка колонны
	М8Х20
	4
	

	121
	Втулка сальника стойки
	JBS2050X3-4008
	4
	

	122
	Стоечный брус
	JBS2050X3-4009
	2
	

	123
	Рукоятка набора регулируемых торцевых головок
	М10Х50
	2
	

	124
	Направляющий ползун
	JBS2050X3-4006
	2
	

	125
	Фильерный блок
	JBS2050X3-4007
	4
	

	126
	Гайка колонны
	М8Х40
	2
	

	126.1
	Шайба
	JBS1250-4003
	2
	

	127
	Крепежный блок
	JBS1250-4001
	2
	

	128
	Распорная втулка
	JBS1250-4009
	2
	

	129
	Низкая гайка
	M20X1.5
	2
	

	130
	Неподвижный вал
	JBS2050X3-4005
	2
	

	130.1
	Неподвижный вал
	M8
	4
	

	130.2
	M6 Установочные винты с внутренним шестигранником и коническим острием
	M8X60
	2
	

	131
	Болт
	M8X20
	2
	

	132
	Нажимная крышка 
	JBS2050X3-4001
	1
	

	133
	Шпонка
	5X20
	2
	

	134
	Соединительный вал
	JBS2050X3-4002
	1
	

	135
	Демпфирующее кольцо
	JBS1250-4012
	2
	

	136
	Установочные винты с плоским наконечником
	M5X6
	2
	

	137
	Шестеренка
	JBS1250-4012
	2
	

	138
	Подшипник
	61805
	4
	

	139
	Стопорное кольцо для отверстия
	37
	4
	

	140
	Счетчик
	
	1
	

	141
	Установочные винты с плоским наконечником
	М5Х8
	1
	

	142
	Установочные винты с плоским наконечником
	M6X8
	1
	

	143
	Фильерный блок
	JBS1250-4002
	1
	

	144
	Маховик 
	Ф150ХФ16
	1
	

	
	
	
	
	





Список деталей: Q11-4X1250
	Поз.
	Описание 
	Спецификация №
	Кол-во
	Примечание

	1
	Гайка
	М8Х45
	4
	

	2
	Шайба 
	8
	4
	

	3
	Задняя предохранительная металлическая сетка
	JBS1250Х4-1008
	1
	

	4
	Закрытая пластиковая пробка
	JBS1250X3-1008
	4
	

	5
	Верхняя предохранительная металлическая сетка
	JBS1250Х4-1009
	1
	

	6
	Кольцо стопорное наружное для вала
	10
	2
	

	7
	Гайка колонны
	М8Х70
	4
	

	8
	Шайба
	8
	4
	

	9
	Профиль-защита I
	JBS2050Х3-1009
	1
	

	10
	Гайка
	М10
	4
	

	11
	Крышка
	JBS 1250-1024
	2
	

	12
	Болт 
	М8Х55
	1
	

	13
	Кронштейн 
	JBS1250-1009
	1
	

	14
	Гайка
	М8
	2
	

	15
	Квадратная гайка
	JBS1250-1018
	4
	

	16
	Регулируемые полки
	JBS1250-1019
	2
	

	17
	Гайка
	М8
	2
	

	18
	Болт
	М8Х40
	2
	

	19
	Гайка колонны
	М6Х12
	2
	

	20
	Резиновый коврик
	JBS1250-1012
	2
	

	21
	Кольцо стопорное наружное для вала
	8
	2
	

	22
	Вал
	JBS1250-1011
	1
	

	23
	Пневмопружина 
	1000N
	1
	

	24
	Гайка колонны
	М8Х12
	4
	

	25
	Гиря
	BS230V-4009
	1
	

	26
	Кольцевой выключатель
	
	1
	

	27
	Кронштейн
	JBS1250-1009.1
	1
	

	28
	Гайка
	М8
	4
	

	29
	Профиль-защита II
	JBS2050X3-1014
	1
	

	30
	Шайба
	6
	8
	

	31
	Гайка полуколонны
	М6Х12
	8
	

	32
	Верхний кожух
	JBS1250X4-1001
	1
	

	33
	Гайка полуколонны
	М6Х12
	6
	

	34
	Шайба
	5
	6
	

	35
	Освещение 
	
	1
	

	36
	Полки верхнего ножа
	JBS2050X3-2001
	1
	

	37
	Тормозная накладка
	JBS1250X4-2001
	8
	

	38
	Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем
	М5Х8
	16
	

	39
	Задняя планка
	JBS2050X3-1003
	2
	

	40
	Установочные винты с внутренним шестигранником и коническим острием
	М5Х12
	2
	

	41
	Передняя скользящая планка
	JBS2050X3-1002
	2
	

	42
	Защитное ограждение
	JBS1250X4-2002
	1
	

	43
	Защитное ограждение
	JBS1250X4-2003
	1
	

	44
	Держатель для пружин
	JBS2050X3-2002
	2
	

	45
	Нож 
	JBS1250X4-1004
	2
	легко повреждаемые детали

	46
	Гайка колонны
	М10Х20
	28
	

	47
	Рабочий стол
	JBS1250X4-1002
	1
	

	47.1
	Блок ограничения тока
	JBS2050X3-1004
	1
	

	47.2
	Гайка колонны
	M6X20
	2
	

	48
	Шайба
	10
	8
	

	49
	Болт
	М10Х35
	4
	

	50
	Болт
	М10
	8
	

	51
	Болт
	М10Х50
	12
	

	52
	Защитное ограждение
	JBS2050X3-1007
	1
	

	53
	Щетка
	JBS1250-1013
	2
	

	54
	Направляющая плита
	JBS2050X3-1006
	1
	

	55
	Шайба
	6
	6
	

	56
	Гайка полуколонны
	М6Х12
	6
	

	57
	Защитное ограждение
	JBS2050X4-100
	1
	

	58
	Подкладка
	12
	4
	

	59
	Гайка колонны
	М16Х65
	4
	

	60
	Гайка колонны
	М12Х65
	4
	

	61
	Пружинная шайба
	12
	4
	

	62
	Шайба
	12
	4
	

	63
	Гайка
	М16X1.5
	4
	

	64
	Гайка
	М16X1.5X100
	4
	

	65
	Гайка колонны
	М10Х25
	6
	

	66
	Настольная плита
	JBS1250-1015
	3
	

	67
	Гайка
	М10
	4
	

	68
	Установочные винты с плоским наконечником
	М10Х30
	2
	

	68-1
	Болт
	М10Х70
	2
	

	69
	Установочные винты с плоским наконечником
	М10Х10
	2
	

	70
	Подшипник
	UCP212
	1
	

	71
	Болт
	М16Х55
	2
	

	72
	Шайба
	16
	12
	

	73
	Гайка
	М16
	6
	

	74
	Полки для станков
	JBS1250X4-1005
	1
	

	75
	Блок управления вибрацией
	
	4
	

	76
	Электрическая коробка
	
	1
	

	77
	Ножной переключатель
	
	1
	

	78
	Гайка
	М6Х16
	8
	

	79
	Уплотняющая втулка
	JBS1250X3-2007
	2
	

	80
	Выравнивающий роликовый подшипник
	22310
	2
	

	81
	Опора подшипника
	JBS2050X3-2009
	2
	

	82
	Гайка полуколонны
	М8Х12
	4
	

	83
	Шайба
	8
	4
	

	84
	Масленка 
	М8Х1
	4
	

	85
	Зажимная рукоятка
	JBS1250X4-2004
	2
	

	86
	Колесо для цепной передачи
	JBS2050X3-2010
	1
	

	87
	Установочные винты с плоским наконечником
	М10Х20
	1
	

	88
	Шпонка
	14Х120
	1
	

	89
	Кольцевой выключатель
	
	1
	

	90
	Опорные крепления
	
	1
	

	91
	Шпиндель
	JBS1250X4-2007
	1
	

	92
	Шпонка
	14Х60
	1
	

	93
	Двигатель
	
	1
	

	94
	Болт
	М16Х65
	4
	

	95
	Колесо для цепной передачи
	JBS2050X3-2011
	1
	

	96
	Установочные винты с плоским наконечником
	М8Х8
	1
	

	97
	Цепь
	16А (48 звеньев)
	1
	

	98
	Эксцентрическое колесо
	JBS1250X4-2006
	2
	

	99
	Подшипник
	JBS1250X4-2005
	2
	легко повреждаемые детали

	100
	Переднее защитное ограждение
	JBS1250X4-1003
	1
	

	101
	Шайба
	6
	7
	

	102
	Гайка полуколонны
	М6Х12
	7
	

	103
	Низкая гайка
	М16
	2
	

	104
	Фланцевая гайка
	М16
	2
	

	105
	Гайка колонны
	М12Х55
	2
	

	106
	Пружинная шайба
	12
	2
	

	107
	Шайба 
	12
	2
	

	108
	Держатель 
	JBS2050X3-3002
	2
	

	109
	Дисковая пружина
	36Х17Х2

	44
	легко повреждаемые детали

	110
	Хомут 
	JBS1250X4-3001
	2
	

	111
	Гайка колонны
	М8Х30
	2
	

	112
	Прижимная пластина
	JBS1250X4-3002
	1
	

	113
	Левая направляющая колодка
	JBS2050X3-3005
	1
	

	114
	Гайка колонны
	 
	4
	

	115
	Резиновая прокладка
	
	2
	

	116
	Блок
	JBS1250X4-3003
	1
	

	117
	Правая направляющая колодка
	JBS2050X3-3004
	1
	

	118
	Шайба
	6
	4
	

	119
	Гайка колонны
	М6Х12
	4
	

	120
	Гайка колонны
	М8Х20
	4
	

	121
	Втулка сальника стойки
	JBS2050X3-4008
	4
	

	122
	Стоечный брус
	JBS2050X3-4009
	2
	

	123
	Рукоятка набора регулируемых торцевых головок
	М10Х50
	2
	

	124
	Направляющий ползун
	JBS2050X3-4006
	2
	

	125
	Фильерный блок
	JBS2050X3-4007
	4
	

	126
	Гайка колонны
	М8Х40
	2
	

	126.1
	Шайба
	JBS1250X3-4003
	2
	

	127
	Крепежный блок
	JBS1250X3-4001
	2
	

	128
	Распорная втулка
	JBS1250X3-4009
	2
	

	129
	Низкая гайка
	 
	2
	

	130
	Неподвижный вал
	JBS1250X3-4010
	2
	

	130.1
	Неподвижный вал
	M8
	4
	

	130.2
	M6 Установочные винты с внутренним шестигранником и коническим острием
	M8X55
	2
	

	131
	Болт
	M8X20
	2
	

	132
	Нажимная крышка 
	JBS1250X4-4001
	1
	

	133
	Шпонка
	5X20
	2
	

	134
	Соединительный вал
	JBS1250X3-4006
	1
	

	135
	Демпфирующее кольцо
	JBS1250X3-4011
	2
	

	136
	Установочные винты с плоским наконечником
	M5X6
	2
	

	137
	Шестеренка
	JBS1250X3-4012
	2
	

	138
	Подшипник
	61805
	4
	

	139
	Стопорное кольцо для отверстия
	37
	4
	

	140
	Счетчик
	
	1
	

	141
	Установочные винты с плоским наконечником
	М5Х8
	1
	

	142
	Установочные винты с плоским наконечником
	M6X8
	1
	

	143
	Фильерный блок
	JBS1250-4002
	1
	

	144
	Маховик 
	Ф150ХФ16
	1
	

	
	
	
	
	





Список частей: Q11-2X2050
	Поз.
	Описание 
	Спецификация №
	Кол-во
	Примечание

	1
	Гайка
	М8Х45
	4
	

	2
	Шайба 
	8
	4
	

	3
	Задняя предохранительная металлическая сетка
	JBS2050Х3-1008
	1
	

	4
	Закрытая пластиковая пробка
	JBS1250-1008
	4
	

	5
	Верхняя предохранительная металлическая сетка
	JBS2050Х3-1016
	1
	

	6
	Кольцо стопорное наружное для вала
	10
	2
	

	7
	Гайка колонны
	М8Х70
	4
	

	8
	Шайба
	8
	4
	

	9
	Профиль-защита I
	JBS2050Х3-1005
	1
	

	10
	Гайка
	М10
	4
	

	11
	Крышка
	JBS 1250-1024
	2
	

	12
	Болт 
	М8Х55
	1
	

	13
	Кронштейн 
	JBS1250-1009
	1
	

	14
	Гайка
	М8
	2
	

	15
	Квадратная гайка
	JBS1250-1018
	4
	

	16
	Регулируемые полки
	JBS1250-1019
	2
	

	17
	Гайка
	М8
	2
	

	18
	Болт
	М8Х40
	2
	

	19
	Гайка колонны
	М6Х12
	2
	

	20
	Резиновый коврик
	JBS1250-1012
	2
	

	21
	Кольцо стопорное наружное для вала
	8
	4
	

	22
	Вал
	JBS1250-1011
	2
	

	23
	Пневмопружина 
	1000N
	2
	

	24
	Гайка колонны
	М8Х12
	4
	

	25
	Гиря
	BS230V-4009
	1
	

	26
	Кольцевой выключатель
	
	1
	

	27
	Кронштейн
	JBS1250-1009.1
	1
	

	28
	Гайка
	М8
	4
	

	29
	Профиль-защита II
	JBS2050X2-1007
	1
	

	30
	Шайба
	6
	8
	

	31
	Гайка полуколонны
	М6Х12
	8
	

	32
	Верхний кожух
	JBS1250X4-1001
	1
	

	33
	Гайка полуколонны
	М5Х10
	18
	

	34
	Шайба
	5
	18
	

	35
	Освещение 
	
	1
	

	36
	Полки верхнего ножа
	JBS2050X2-2001
	1
	

	37
	Тормозная накладка
	JBS1250-2002
	8
	

	38
	Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем
	М5Х8
	16
	

	39
	Задняя планка
	JBS2050X2-1002
	2
	

	40
	Установочные винты с внутренним шестигранником и коническим острием
	М5Х12
	2
	

	41
	Передняя скользящая планка
	JBS2050X2-1001
	2
	

	42
	Защитное ограждение
	JBS2050X3-2003
	1
	

	43
	Защитное ограждение
	JBS2050X3-2004
	1
	

	44
	Держатель для пружин
	JBS2050X3-2002
	2
	

	45
	Нож 
	JBS2050X3-1012
	2
	легко повреждаемые детали

	46
	Гайка колонны
	М10Х20
	42
	

	47
	Рабочий стол
	JBS2050X2-1003
	1
	

	47.1
	Блок ограничения тока
	JBS2050X3-1004
	1
	

	47.2
	Гайка колонны
	M6X20
	2
	

	48
	Шайба
	10
	8
	

	49
	Болт
	М10Х35
	4
	

	50
	Болт
	М10
	8
	

	51
	Болт
	М10Х50
	12
	

	52
	Защитное ограждение
	JBS2050X2-1006
	1
	

	53
	Щетка
	JBS1250-1013
	2
	

	54
	Направляющая плита
	JBS2050X3-1010
	1
	

	55
	Шайба
	6
	9
	

	56
	Гайка полуколонны
	М6Х12
	9
	

	57
	Защитное ограждение
	JBS2050X2-1009
	1
	

	58
	Подкладка
	JBS2050X3-1011
	4
	

	59
	Гайка колонны
	М16Х65
	4
	

	60
	Гайка колонны
	М12Х65
	4
	

	61
	Пружинная шайба
	12
	4
	

	62
	Шайба
	12
	4
	

	63
	Гайка
	М16X1.5
	4
	

	64
	Гайка
	М16X1.5X100
	4
	

	65
	Гайка колонны
	М10Х25
	6
	

	66
	Настольная плита
	JBS1250-1015
	3
	

	67
	Гайка
	М10
	4
	

	68
	Установочные винты с плоским наконечником
	М10Х30
	2
	

	68-1
	Болт
	М10Х50
	2
	

	69
	Установочные винты с плоским наконечником
	М8Х10
	2
	

	70
	Подшипник
	UCP212
	1
	

	71
	Болт
	М16Х55
	2
	

	72
	Шайба
	16
	12
	

	73
	Гайка
	М16
	6
	

	74
	Полки для станков
	JBS2050X2-1004
	1
	

	75
	Блок управления вибрацией
	
	4
	

	76
	Электрическая коробка
	
	1
	

	77
	Ножной переключатель
	
	1
	

	78
	Гайка
	М6Х16
	8
	

	79
	Уплотняющая втулка
	JBS2050X3-2006
	2
	

	80
	Выравнивающий роликовый подшипник
	22310
	2
	

	81
	Опора подшипника
	JBS2050X3-2009
	2
	

	82
	Гайка полуколонны
	М8Х12
	4
	

	83
	Шайба
	8
	4
	

	84
	Масленка 
	М8Х1
	4
	

	85
	Зажимная рукоятка
	JBS2050X3-2005
	2
	

	86
	Колесо для цепной передачи
	JBS2050X3-2002
	1
	

	87
	Установочные винты с плоским наконечником
	М8Х20
	1
	

	88
	Шпонка
	14Х120
	1
	

	89
	Кольцевой выключатель
	
	1
	

	90
	Опорные крепления
	
	1
	

	91
	Шпиндель
	JBS2050X3-2013
	1
	

	92
	Шпонка
	14Х60
	1
	

	93
	Двигатель
	
	1
	

	94
	Болт
	М16Х65
	4
	

	95
	Колесо для цепной передачи
	JBS2050X3-2011
	1
	

	96
	Установочные винты с плоским наконечником
	М8Х8
	1
	

	97
	Цепь
	16А (48 звеньев)
	1
	

	98
	Эксцентрическое колесо
	JBS2050X3-2007
	2
	

	99
	Подшипник
	JBS2050X3-2008
	2
	легко повреждаемые детали

	100
	Переднее защитное ограждение
	JBS2050X3-2006
	1
	

	101
	Шайба
	6
	9
	

	102
	Гайка полуколонны
	М6Х12
	9
	

	103
	Низкая гайка
	М16
	2
	

	104
	Фланцевая гайка
	М16
	2
	

	105
	Гайка колонны
	М12Х55
	2
	

	106
	Пружинная шайба
	12
	2
	

	107
	Шайба 
	12
	2
	

	108
	Держатель 
	JBS2050X2-3002
	2
	

	109
	Дисковая пружина
	36Х17Х2

	44
	легко повреждаемые детали

	110
	Хомут 
	JBS2050X2-3003
	2
	

	111
	Гайка колонны
	М8Х30
	2
	

	112
	Прижимная пластина
	JBS2050X2-3003
	1
	

	113
	Левая направляющая колодка
	JBS2050X2-3005
	1
	

	114
	Гайка колонны
	М10Х40
	4
	

	115
	Резиновая прокладка
	
	2
	

	116
	Блок
	JBS2050X2-3006
	1
	

	117
	Правая направляющая колодка
	JBS2050X3-3004
	1
	

	118
	Шайба
	6
	4
	

	119
	Гайка колонны
	М6Х12
	4
	

	120
	Гайка колонны
	М8Х20
	4
	

	121
	Втулка сальника стойки
	JBS2050X3-4008
	4
	

	122
	Стоечный брус
	JBS2050X3-4009
	2
	

	123
	Рукоятка набора регулируемых торцевых головок
	М10Х50
	2
	

	124
	Направляющий ползун
	JBS2050X3-4006
	2
	

	125
	Фильерный блок
	JBS2050X3-4007
	4
	

	126
	Гайка колонны
	М8Х40
	2
	

	126.1
	Шайба
	JBS1250-4003
	2
	

	127
	Крепежный блок
	JBS1250-4001
	2
	

	128
	Распорная втулка
	JBS1250-4009
	2
	

	129
	Низкая гайка
	M20X1.5
	2
	

	130
	Неподвижный вал
	JBS2050X3-4005
	2
	

	130.1
	Неподвижный вал
	M8
	4
	

	130.2
	M6 Установочные винты с внутренним шестигранником и коническим острием
	M8X60
	2
	

	131
	Болт
	M8X20
	2
	

	132
	Нажимная крышка 
	JBS2050X3-4001
	1
	

	133
	Шпонка
	5X20
	2
	

	134
	Соединительный вал
	JBS2050X3-4002
	1
	

	135
	Демпфирующее кольцо
	JBS1250-4011
	2
	

	136
	Установочные винты с плоским наконечником
	M5X6
	2
	

	137
	Шестеренка
	JBS1250-4012
	2
	

	138
	Подшипник
	61805
	4
	

	139
	Стопорное кольцо для отверстия
	37
	4
	

	140
	Счетчик
	
	1
	

	141
	Установочные винты с плоским наконечником
	М5Х8
	1
	

	142
	Установочные винты с плоским наконечником
	M6X8
	1
	

	143
	Фильерный блок
	JBS1250-4002
	1
	

	144
	Маховик 
	Ф150ХФ16
	1
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc168603354]X. Электрическая система
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЖУЩИЙ СТАНОК
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(Электрическая система)

I.  КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ
В данном руководстве по эксплуатации описаны подключение, использование и обслуживание электрической системы и механизма, а также техническое обслуживание электрического режущего станка.
Перед началом работы, внимательно изучите руководство, чтобы избежать повреждения оборудования и корпуса.
Станок имеет функцию одиночного хода и последовательного включения, оснащен счетчиком, который учитывает каждое движение вперед-назад. Для восстановления можно нажать кнопку восстановления на счетчике.
Перед повторным использованием станка, необходимо обнулить счетчик.

II.  ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ СТАНКА
Перед использованием данного станка, подготовьте переключатель 25AAir или ножевой переключатель 25A, подключите 3*4мм2 черный + 1*4мм2 желтый / зеленый провод, а именно 3 фазы 4 провода к передней части переключателя. Нижний провод соединяется с проводом за пределами электрической коробки. Убедитесь, что мощность не сильно колеблется, при сильных колебаниях мощности (2), стабилизируйте ее.
Убедитесь, что крышка защитного кожуха и защитный выключатель установлены прочно, и что на ноже и подвижной части нет никаких загрязнений.

III.  ЗАПУСК
Убедитесь, что провода питания и заземления надежно соединены, затем можно подключить машину к питанию. Поверните переключатель «SA1» в положение «ON» (вкл), затем поверните кнопку запуска «SA3» влево и включите систему управления питанием. Когда индикатор загорится ярким светом, это означает, что станок начнет работать.

IV.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ
После включения питания, выполняйте следующие действия:
1. Поверните переключатель [image: ] «SA3» в положение однократного хода влево. Нажмите на ножной переключатель, откройте безопасный тормоз внутри двигателя, двигатель начнет работать. При нажатии кнопки «Стоп» двигатель выключится, безопасный тормоз выключится и затормозится, один ход закончится. Счетчик будет считать автоматически.
При постоянном нажатии на ножной переключатель, после одного удара станок не запустится автоматически.
2. Поверните [image: ] выбранный переключатель «SA4» в положение последовательного включения вправо, нажмите на ножной переключатель, откройте безопасный тормоз внутри двигателя, двигатель начнет работать. После одного хода нажмите кнопку «Стоп», двигатель не выключится и продолжит работу. Счетчик будет вести непрерывный счет. При ослаблении ножного переключателя, нажмите кнопку «Стоп», двигатель выключится, безопасный тормоз выключится и затормозит, циркуляция закончится.
3. Поверните выбранный переключатель на источнике питания влево, это - запуск. Поверните переключатель на источнике питания вправо, это - аварийная остановка, необходимо вернуть его в середину, и можно запускать станок.
4. Перед повторным использованием станка, верните счетчик в исходное положение.
V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
При повреждении необходимо, чтобы станок был отремонтирован квалифицированным специалистом, во избежание других проблем. Как правило, проблемы возникают в следующих случаях:
1. Станок внезапно перестает работать во время работы.
A. Двигатель перегружен, из-за чего тепловое реле перегрузки отходит в сторону, найдите причину и возобновите работу теплового реле перегрузки.
B. Из-за короткого замыкания и чрезмерной нагрузки выключатель QF2 отходит в сторону, найдите причину и закройте выключатель.
C. Ножной переключатель поврежден, необходимо его заменить.
2. Станок продолжает работать в режиме одинарного хода.
Положение переключателя хода SQ2 изменено или повреждено, необходимо установить его в правильное положение или заменить.
3. Счетчик не достигает шкалы.
Выключатель времени JS2 не сработал или положение путевого выключателя SQ2 изменено. Отрегулируйте прерыватель времени и положение путевого выключателя.
4. Невозможно достичь верхней мертвой точки.
Изменилось положение кольцевого выключателя SQ2. Установите кольцевой выключатель в правильное положение.
5. Станок не останавливается при отключении ножного переключателя во время непрерывной работы.
Положение кольцевого выключателя SQ2 изменено или повреждено. Установите его в правильное положение или замените. Ножной переключатель поврежден, замените его.
6. При включении станка свет не яркий.
Выключатель QF1 начинает работать в сторону, или поврежден светильник. Закройте выключатель или замените лампу.

VI. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

[bookmark: _GoBack][image: ]Черный 2,5 мм2
Красный 0,75 мм2
Синий 0,75 мм2
Двигатель
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